Kielce, 31.03.2017 r.

 Informacja dla Wykonawców nr 2

 *Dotyczy postępowania przetargowego nr GEO.VIII.262.2.2017 na: Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury i budynku kasy w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2162.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**:**

1. Pytanie:

Dział 1 – Nawierzchnia mineralna stabilizowana (na istniejącej podbudowie) o szer. 2,5 m – Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania obramowania elementami 10x10x20 cm z granitu wraz z ławą betonową B10 w ilości 1300 mb (przedmiar uwzględnia jedynie wykonanie oporu betonowego o wym. 10x20 cm). Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie obramowania z granitu wraz z ławą betonową wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia oraz uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.

Odpowiedź: Wykonanie obramowania z elementów granitowych 10x10x20cm wraz z ławą betonową nie wchodzi w zakres przedmiotu zmówienia z uwagi na to, że te elementy są już wbudowane na istniejących ciągach komunikacyjnych szer. 2,5m z wykonaną podbudową. Przedmiar zawiera pozycję wykonanie oporu betonowego o wym. 10x20cm w celu wzmocnienia (poprawienia) istniejącego oporu wbudowanych elementów granitowych 10x10x20cm.

2.Pytanie:

Dział 2 – Nawierzchnia mineralna stabilizowana (na istniejącej podbudowie) o szer. 1,5 m – Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania obramowania elementami 10x10x20 cm z granitu wraz z ławą betonową B10 w ilości 806,80 mb (przedmiar uwzględnia jedynie wykonanie oporu betonowego o wym. 10x20 cm). Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie obramowania z granitu wraz z ławą betonową wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia oraz uzupełnienie przedmiaru robót o powyższy zakres prac.

Odpowiedź: Wykonanie obramowania z elementów granitowych 10x10x20cm wraz z ławą betonową nie wchodzi w zakres przedmiotu zmówienia z uwagi na to, że te elementy są już wbudowane na istniejących ciągach komunikacyjnych szer. 1,5m z wykonaną podbudową. Przedmiar zawiera pozycję wykonanie oporu betonowego o wym. 10x20cm w celu wzmocnienia (poprawienia) istniejącego oporu wbudowanych elementów granitowych 10x10x20cm.

3.Pytanie:
Powołujecie się Państwo na opis przy budowie budynku kas , lecz nie został on dołączony do dokumentacji. Czy możemy ten opis otrzymać ?

Odpowiedź:
Zamawiający przedstawia w załączniku opis budynku kas.